**Odśrodkowy zewnętrzny wentylator ścienny AWV 15 EC**

Cechy

Nawiew małych do średnich ilości powietrza przy wysokich oporach.

Idealny do renowacji i montażu w istniejących budynkach dzięki montażu zewnętrznemu.

Optymalna sprawność, niskie koszty utrzymania.

Wirnik odśrodkowy z tworzywa sztucznego, z łopatkami wygiętymi do tyłu.

Króćce przyłączeniowe od strony wlotu do montażu w przewodach wentylacyjnych.

Zintegrowana żaluzja.

Silnik

Silnik EC na łożyskach kulkowych, przydatny do pracy ciągłej.

Z możliwością regulacji obrotów.

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne.

Stopień ochrony IP X4.

Przyłącze elektryczne

Podłączenie do listwy zaciskowej w obudowie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Można eksploatować wentylator tylko pod warunkiem zagwarantowania zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika wentylatorów ze swobodnym ssaniem wg normy DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AWV 15 EC |
| Wydajność powietrza: | 564 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 3.395 1/min |
| Typ wirnika: | promieniowo |
| z możliwością regulacji obrotów: |  ✔  |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  -  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 89 W |
| IMax: | 0,79 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Klasa izolacji: | F |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 4,7 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5 kg |
| Wielkość nominalna: | 150 mm |
| Szerokość: | 260 mm |
| wysokość: | 355 mm |
| Głębokość: | 131 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 275 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | -20 °C do 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735755 |
| Numer katalogowy: | 0073.0575 |

Producent: MAICO

AWV 15 EC Odśrodkowy zewnętrzny wentylator ścienny