**Uchwyt montażowy ER-UPM**

Uchwyt montażowy do montażu obudów podtynkowych ER GH i ER GH-VWR na ścianach, dachach lub w szybach.

Posiada 2 otwory podłużne o różnej wielkości (5 mm / 8 mm) służące do precyzyjnej regulacji obudowy wentylatora przy użyciu śruby z łbem młoteczkowym lub śrub montażowych.

Opakowanie jednostkowe:

2 blachy kątownikowe w kształcie litery L

4 śruby montażowe.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-UPM |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,45 kg |
| Szerokość: | 350 mm |
| wysokość: | 40 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 351 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 46 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 56 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932772 |
| Numer katalogowy: | 0093.0277 |

Producent: MAICO

ER-UPM Uchwyt montażowy