**Filtr powietrza, wymienny FF 10**

FF 10: Wymienny filtr powietrza dla wentylatora natynkowego ERA 11.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FF 10 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,2 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 260 mm |
| wysokość: | 163 mm |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 305 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799933779 |
| Numer katalogowy: | 0093.0377 |

Producent: MAICO

FF 10 Filtr powietrza, wymienny