**Ramki kryjące ER-AR EC**

Ramka kryjąca do zbyt płasko zabudowanych obudów podtynkowych ER GH i ER GH-VWR i przy zbyt dużej szczelinie.

Maks. głębokość 35 mm.

Zakrywa szczelinę między obudową podtynkową i kafelkami ściennymi.

Zapobiega powstaniu nieestetycznej szczeliny dookoła obudowy podtynkowej.

Ramka kryjąca jest osadzana pomiędzy ścianą a pokrywą wewnętrzną.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-AR EC |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,38 kg |
| Szerokość: | 307 mm |
| wysokość: | 307 mm |
| Głębokość: | 35 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 335 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 335 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932765 |
| Numer katalogowy: | 0093.0276 |

Producent: MAICO

ER-AR EC Ramki kryjące