**ECO 40 D**

Cechy ECO 30 E, ECO 40 D

Wentylator oscylujący.

Nadaje się do montażu ściennego.

Minimalna wysokość montażu = 2,3 m (odległość między dolną krawędzią wirnika a podłogą).

Z koszem ochronnym chromianowanym na żółto, stanowiącym zabezpieczenie przed dotknięciem zgodne z DIN EN ISO 13857.

3-skrzydłowy wirnik z tworzywa sztucznego.

Regulowany kąt pochylenia, 55°, 70°, 90° lub 115°.

Wentylator i napęd przekładni obrotowej można włączać oddzielnie.

silnik

Silnik asynchroniczny.

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne.

Instrukcja montażu

Montaż poszczególnych komponentów jest wymagany na miejscu.

Haki mocujące zapewnia inwestor.

Przyłącze elektryczne

Do listew zaciskowych w komorze przyłączy w rozecie.

Wersje specjalne

Na żądanie i za dopłatą dostępne są wersje specjalne:

Niestandardowe wartości napięcia i częstotliwości.

Informacje na temat pracy przy okazjonalnych temperaturach poniżej -20°C otrzymają Państwo na żądanie.

W przypadku eksploatacji z przemiennikami częstotliwości konieczne jest dokonanie uzgodnień z producentem.

W każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie możliwości wykonania.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECO 40 D |
| Maksymalna cyrkulacja powietrza: | 4.500 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.150 1/min |
| Średnica wirnika: | 400 mm |
| Typ wirnika: | osiowo |
| z możliwością regulacji obrotów: |  ✔  |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  -  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Pobór mocy: | 44 W |
| IMax: | 0,25 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | podobny do białego perłowego RAL 1013 |
| Ciężar: | 3,97 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 4,84 kg |
| odchylny: |  ✔  |
| Szerokość: | 450 mm |
| wysokość: | 450 mm |
| Głębokość: | 340 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 451 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 451 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 40 °C |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799880141 |
| Numer katalogowy: | 0088.0014 |

Producent: MAICO

ECO 40 D