**Ausgleichsrahmen WRG 35-AR**

Ausgleichsrahmen für Einzelraumlüftungsgerät WRG 35.

Der Ausgleichsrahmen ist notwendig, wenn die Wand dünner als 350 mm ist und das Rohbauset (Wandhülse) somit zu weit aus der Wand ragt, so dass die Außenabdeckung nicht mehr montiert werden kann. Die Außenwand muss jedoch mindestens 251 mm dick sein.

Lieferumfang:

1 x Ausgleichsrahmen (Material: V2A)

1 x Verlängerungshülse (Material: PVC)

1 x Trennsteg (Material: EPP)

1 x Verlängerung Kondensatablauf (Material: EPP)

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRG 35-AR |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Material Gehäuse: | Edelstahl |
| Gewicht: | 1,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,78 kg |
| Breite: | 370 mm |
| Höhe: | 370 mm |
| Tiefe: | 104 mm |
| Breite mit Verpackung: | 405 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 395 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 145 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924548 |
| Artikelnummer: | 0192.0454 |

Hersteller: MAICO

WRG 35-AR Ausgleichsrahmen