**Feuchtesensor PP 45 HYI**

Integrierter Feuchtesensor für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30.

Kann in die Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O integriert werden. Die dafür vorgesehene Öffnung am Rahmen muss über dem Sensor liegen.

Der Feuchtesensor PP 45 HYI kann ebenfalls in das Master-Funkgerät PP 45 RC (per Steckverbindung) integriert werden.

Je nach Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte stufenlos erhöht.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 HYI |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,05 kg |
| Breite: | 15 mm |
| Höhe: | 15 mm |
| Tiefe: | 5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 16 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 16 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 6 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573647 |
| Artikelnummer: | 0157.0364 |

Hersteller: MAICO

PP 45 HYI Feuchtesensor