**Rohbau-Set PP 60 KL-SR**

Rohbau-Set zum Einbau in die Fensterlaibung.

Lieferumfang:

Wandhülse aus PVC mit zwei Putzschutzdeckeln und acht Keilen zur Ausrichtung der Hülse in der Wandbohrung.

Laibungselement aus Aluminium/Edelstahl.

Wird als Zubehör für Endmontage-Set PP 60 K-SE benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 60 KL-SR |
| Fördervolumen: | 17 m³/h / 21 m³/h / 27 m³/h / 39 m³/h / 46 m³/h |
| Einbauort: | Fenster-Laibung |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Aluminium/Edelstahl |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 2,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,276 kg |
| Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 670 mm |
| Höhe: | 360 mm |
| Tiefe: | 574 mm |
| Breite mit Verpackung: | 690 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 400 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952060 |
| Artikelnummer: | 0095.0206 |

Hersteller: MAICO

PP 60 KL-SR Rohbau-Set