**Aufputzgehäuse, Brandschutz ER GH APB**

Ausführung mit Brandschutz

Aufputzgehäuse mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017.

Selbsttätige Brandschutz-Metall-Absperrklappe mit der gleichzeitigen Funktion als Kaltrauchsperre.

Besondere Eigenschaften

Für Anwendungen nach DIN 18017-3.

Merkmale

Aufputzgehäuse zur Aufnahme des Ventilatoreinsatz ER EC in Kombination mit den Abdeckungen der ER-A… Reihe.

Einbau in Bäder, WC's und Wohnungsküchen.

Wand-/ oder Deckenmontage möglich.

Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung.

Elektrischer Anschluss hinten.

Einfache elektrische Verdrahtung an praktischer Stiftleisten-Klemme.

Anschlussdurchmesser DN 75/80.

Kunststoffteile normal entflammbar nach DIN 4102-1 Klasse B 2 (nach EN 13501-1).

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Einfache Montage.

Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER GH APB |
| Ausführung: | mit Brandschutz |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzart: | IP X5 |
| Netzzuleitung: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material Gehäuse: | ABS-Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,87 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,06 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Ausblasrichtung: | hinten |
| Anschlussdurchmesser: | 75 mm / 80 mm |
| Breite: | 276 mm |
| Höhe: | 276 mm |
| Tiefe: | 180 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 140 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 290 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843535 |
| Artikelnummer: | 0084.0353 |

Hersteller: MAICO

ER GH APB Aufputzgehäuse, Brandschutz