**Luftfilter, Ersatz PP 45 G3**

Ersatz-Luftfilter für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45.

Die ISO Coarse 30 % (G2) Filter werden innenseitig und die ISO Coarse 45 % (G3) Filter außenseitig installiert.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 G3 |
| Material: | Synthetik |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,01 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Breite: | 140 mm |
| Höhe: | 140 mm |
| Tiefe: | 15 mm |
| Breite mit Verpackung: | 200 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 33 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932741 |
| Artikelnummer: | 0093.0274 |

Hersteller: MAICO

PP 45 G3 Luftfilter, Ersatz