**Rohbaumontage-Set Duo A-SR**

Rohbaumontage-Set zum Einbau in die Außenwand für dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Duo A für eine Wandstärke bis 500 mm.

Lieferumfang:

Bohrschablone

Zwei Wandhülsen (Ø 125 mm Außen, Ø 90 mm Innen, Länge 500 mm) aus EPP mit jeweils zwei Putzschutzdeckeln

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Duo A-SR |
| Fördervolumen: | 20 m³/h / 30 m³/h / 60 m³/h |
| Einbauort: | Außenwand |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,402 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 450 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 90 mm |
| Breite: | 125 mm |
| Höhe: | 125 mm |
| Tiefe: | 500 mm |
| Breite mit Verpackung: | 270 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 135 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 510 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799953326 |
| Artikelnummer: | 0095.0332 |

Hersteller: MAICO

Duo A-SR Rohbaumontage-Set