**Schalldämmelement PP 45 SE**

Schalldämmelement als optionales Zubehör für Endmontage-Set PP 45 O, PP 45 K und PP 45 RC.

Wird verwendet, um die Schallleistung zu reduzieren und die Schalldämpfung zu erhöhen.

Reduktion der Schallleistung bei einem Schalldämmelement bis 2 dB(A).

Reduktion der Schallleistung bei zwei Schalldämmelementen (45° verdreht) bis 5 dB(A).

Lieferumfang:

1 x Außenring

1 x Innenteil

Das Innenteil dient nur zum Transportschutz und muss vor dem Einbau in das Endmontage-Set entfernt werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 SE |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Melaminharz |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,02 kg |
| Brandschutz: | Brandschutzklasse B1 |
| Außendurchmesser: | 154 mm |
| Breite: | 154 mm |
| Höhe: | 154 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 156 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 156 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 101 mm |
| Einfügungsdämpfung Gesamt: | 2 dB |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung: | bei 2x PP45 SE (45° verdreht): 2,5-5 dB(A) |
| Schalldämmung: | ja |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799933083 |
| Artikelnummer: | 0093.0308 |

Hersteller: MAICO

PP 45 SE Schalldämmelement