**Luftfilter TFP 22**

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen.

Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle.

Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.

Einbauhinweise

Luftfilter saugseitig vom Ventilator montieren.

Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen.

An der Seite ausreichenden Freiraum zum Öffnen der Inspektionsklappe beim Filterwechsel vorsehen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFP 22 |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 8,79 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 8,8 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Kanalmaß: | 500 mm x 250 mm |
| Breite: | 540 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 500 mm |
| Breite mit Verpackung: | 540 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 500 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490319 |
| Artikelnummer: | 0149.0031 |

Hersteller: MAICO

TFP 22 Luftfilter