**Raumluftsteuerung RLS 4 UP**

Raumluftsteuerung für dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung WRG 35.

Die Steuerung wird als Zubehör für das Endmontage-Set WRG 35-SE benötigt.

Mitgeliefertes Zubehör: Anschlussleitung 5 m.

Folgende Lüftungsstufen sind wählbar:

Lüftungsstufen 1 bis 4 - von gering für die Abwesenheit tagsüber bis hoch für einen raschen Luftwechsel.

Zuluftmodus, d.h. reiner Zuluftbetrieb mit 30m³/h (z. B. zur Nachtkühlung).

Abluftmodus, d.h. reiner Abluftbetrieb mit 30m³/h (z. B. Wohnungsweise Querlüftung). Dazu wird z.B. im Schlafzimmer das WRG 35 auf Zuluftmodus geschaltet und im Wohnzimmer auf Abluftmodus.

Stufe 0, die Null-Luft-Stufe: Schließen der Außenklappen bei starker Geruchsbelästigung von Außen. Hierbei verbraucht das Gerät weiterhin elektrische Energie.

Die Raumluftsteuerung RLS 4 verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten:

Das Intervall der Filterwechselanzeige lässt sich zwischen 2 und 6 Monaten einstellen.

Die Startstufe nach einem Stromausfall lässt sich zwischen Stufe 0 und 4 definieren.

Die Null-Luft-Stufe ist deaktivierbar, so dass die Ventilatoren immer im Betrieb sind.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RLS 4 UP |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Schutzart: | IP 00 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,41 kg |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 20 mm |
| Breite mit Verpackung: | 225 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 112 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578444 |
| Artikelnummer: | 0157.0844 |

Hersteller: MAICO

RLS 4 UP Raumluftsteuerung