**Aufputzventilator ERA 17 VZ**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ERA 17 VZ |
| Ausführung: | Verzögerungszeitschalter |
| Fördervolumen: | 61 m³/h |
| Drehzahl: | 2.650 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 55 W |
| IMax: | 0,36 A |
| Schutzart: | IP 45 |
| Netzzuleitung: | 3 x 1,5 mm² |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | beliebig |
| Gewicht: | 3 |
| Nennweite: | 75 mm |
| Schalldruckpegel: | 51 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0080.0644 |

Hersteller: MAICO

ERA 17 VZ Aufputzventilator