**Rohbau-Set PP 60 KA-SRW**

Rohbau-Set zum Einbau in die Außenwand.

Lieferumfang:

Wandhülse aus PVC mit zwei Putzschutzdeckeln und acht Keilen zur Ausrichtung der Hülse in der Wandbohrung.

Außenabdeckung aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß ähnlich RAL 9010.

Wird als Zubehör für Endmontage-Set PP 60 K-SE benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 60 KA-SRW |
| Fördervolumen: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Einbauort: | Außenwand |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,052 kg |
| Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 545 mm |
| Höhe: | 286 mm |
| Tiefe: | 250 mm |
| Breite mit Verpackung: | 280 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 280 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 510 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952152 |
| Artikelnummer: | 0095.0215 |

Hersteller: MAICO

PP 60 KA-SRW Rohbau-Set