**Funkschalter DS RC**

EnOcean-Funkschalter.

Der Funkschalter kann einzeln mit den Ventilatoren ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC oder mit dem MAICOsmart System verwendet werden.

Ebenfalls kann der Funkschalter in Kombination mit dem EnOcean-Steckmodul E-SM verwendet werden, um die zentralen Lüftungsgeräte WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WS 320/470 sowie WR 310/410 per EnOcean steuern zu können.

Für Sanierungen und nachträgliche Installation - kein Maler- oder Tapezieraufwand.

Fliesen müssen nicht abgeschlagen oder erneuert werden.

Einsatz überall dort, wo keine Steuerleitung installiert werden kann.

Funkschalter ist mobil einsetzbar.

Funkschalter benötigt keine Batterie.

Funkschalter kann angeschraubt oder auf Glasflächen geklebt werden.

Einfaches Einlernen der Sender erspart aufwändige Programmierarbeit.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DS RC |
| Batterie: | nicht notwendig |
| Schutzart: | IP 20 |
| Netzzuleitung: | nicht notwendig |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,12 kg |
| Breite: | 83 mm |
| Höhe: | 83 mm |
| Tiefe: | 16 mm |
| Breite mit Verpackung: | 87 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 87 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 75 mm |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis 65 °C |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Anzahl Funkkanäle: | 4 Kanäle |
| Reichweite im Gebäude: | 30 m |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578321 |
| Artikelnummer: | 0157.0832 |

Hersteller: MAICO

DS RC Funkschalter