**Dongle ER DIP EC**

Parametrisierbarer Dongle zur individuellen Anpassung der ER EC Funktion.

Parametereinstellungen:

Volumenstrom V1 in 5 m³/h Schritten

Volumenstrom V2 in 5 m³/h Schritten

Einschaltverzögerung Te in 10 sek. Schritten

Nachlaufzeit Ta in 5 min Schritten

Intervallzeit Ti in 1 h Schritten

Betriebsdauer BI in 5 min Schritten

Erfüllt den IP-Schutz des Systems: IP X5

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER DIP EC |
| Einbauort: | Ventilatoreinsatz ER EC |
| Einbauart: | Auf- oder Unterputz |
| Material: | Kunststoff / Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Breite: | 25 mm |
| Höhe: | 16 mm |
| Tiefe: | 130 mm |
| Verpackungseinheit: | je nach Bestellung, ab 15 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992592 |
| Artikelnummer: | 0157.1648 |

Hersteller: MAICO

ER DIP EC Dongle