**Zuluftelement ZE 10 T**

Selbstregelndes Zuluftelement zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung.

Mit integriertem Thermostat zur Regelung.

Regelung im Temperaturbereich -5 °C (geschlossen) bis +10 °C (offen).

Kein elektrischer Anschluss notwendig.

Verpackungseinheit: Temperaturgeregeltes Innenteil, Staub- bzw. Insektenfilter, 2 Wandhülsen für Wandstärke bis 500 mm, Außengitter mit Fliegengitter.

Zubehör: Sturmsicherung ZES, Ersatzfilter ZEF

Einbauhinweise

Empfohlene Auslegung:

1 ZE 10 T pro 30 m2 Wohnfläche.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZE 10 T |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Max. Volumenstrom: | 27 m³/h |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,22 kg |
| Filterklasse: | G3 |
| Klappenart: | manuell |
| Nennweite: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 280 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 160 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w: | 33 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520481 |
| Artikelnummer: | 0152.0048 |

Hersteller: MAICO

ZE 10 T Zuluftelement