**Sicherheitstransformator TRE 50**

Sicherheitstransformator

zum Anschluss eines ECA 120 24 V

oder in Verbindung mit dem CO2-Sensor SKD

oder in Verbindung mit dem Feuchte- und Temperaturfühler FFT 30 K.

Isolationsklasse T 40 E.

Ausführung gemäß VDE 0551.

Mit auswechselbarer Glasrohrsicherung zur bedingten Kurzschlussfestigkeit.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TRE 50 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme (ohne Drehzahlsteuerung): | 50 W |
| IMax: | 1 A |
| Maximalbelastung (ohmsche Last): | 2,1 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Sekundärspannung: | 24 V |
| Einbauart: | Schaltschrank |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Gewicht: | 1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,1 kg |
| Breite mit Verpackung: | 125 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 85 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799573852 |
| Artikelnummer: | 0157.0385 |

Hersteller: MAICO

TRE 50 Sicherheitstransformator