**Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler, aus Kunststoff, 6-fach MA-FDV6-90**

Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler aus recyclebarem Kunststoff für 6 x Flexrohre DN 90, Zuleitung DN 180. Geeignet für flexible und platzsparende Montagemöglichkeiten.

Flacher Luftverteiler bestehend aus: 1 Verschlussdeckel DN 200, 1 Anschlussübergang DN 180, 1 Enddeckel DN 180, 6 Dichtringe DN 90, 6 lösbare Sicherungs-Klammern DN 90 zum Befestigen der Flexrohre, 3 Verschlussdeckel DN 90.

Farbe anthrazit (Korpus) mit weiß/leicht transparenten Anschlussstutzen.

Mit Einsteck-Sichtkontrolle für passgenauen und kontrollierten Flexrohr-Einschub.

Einsatz als 90°-Verteiler, bzw. auch als Durchgangsverteiler möglich mit optionalem Zubehör (s. Anschlussübergang).

Druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-FDV6-90 |
| Einbauort: | Wand / Decke / Fussboden |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Gewicht: | 2,72 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,56 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 180 mm |
| Anschlussdurchmesser Flexrohr: | 90 mm |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 6 |
| Geeignet für Nennweite: | 90 mm |
| Breite: | 468 mm |
| Höhe: | 99 mm |
| Tiefe: | 795 mm |
| Breite mit Verpackung: | 485 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 135 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 806 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992981 |
| Artikelnummer: | 0059.2129 |

Hersteller: MAICO

MA-FDV6-90 Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler, aus Kunststoff, 6-fach