**Befestigungsblech PPB 30 ARE BB**

Das Befestigungsblech ist notwendig um die Außenabdeckung auf den Ausgleichsrahmen zu monieren.

Für die Montage der Kunststoff-Außenabdeckung wird kein Befestigungsblech benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PPB 30 ARE BB |
| Einbauort: | Außenwand |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Edelstahl, gebürstet |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,39 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,5 kg |
| Breite: | 256 mm |
| Höhe: | 256 mm |
| Tiefe: | 1 mm |
| Breite mit Verpackung: | 295 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 8 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991731 |
| Artikelnummer: | 0093.1526 |

Hersteller: MAICO

PPB 30 ARE BB Befestigungsblech