**Innengitter LGR 42/12**

Innengitter mit Frontrahmen.

Für den Einbau in Wickelfalzrohre.

Mit frontseitig waagerechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen.

Regulierung des Luftstroms durch einstellbaren Schlitzschieber.

Im Idealfall (DN 250 für Bauhöhe 65 mm, DN 500 für Bauhöhe 115 mm) liegt das Innengitter ganz am Rohr an.

Mit sichtbaren Schraubenlöchern.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LGR 42/12 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Sinnvoller Luftdurchsatz bei 75% Öffnung des Schlitzschiebers: | 300 m³/h - 500 m³/h |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Rohr |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 1,29 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,45 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 300 mm - 800 mm (ideal 500 mm) |
| Breite: | 458 mm |
| Höhe: | 113 mm |
| Tiefe: | 56 mm |
| Breite mit Verpackung: | 500 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 70 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513605 |
| Artikelnummer: | 0151.0360 |

Hersteller: MAICO

LGR 42/12 Innengitter