**Anschluss-Übergang MA-AÜ125**

Anschluss-Übergang DN125 aus recyclebarem Kunststoff für Flach-Luftverteiler/Flach-Doppelverteiler.

Anschluss-Übergang bestehend aus: 1 Anschlussübergang DN125, 1 Enddeckel DN125.

Farbe anthrazit.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-AÜ125 |
| Einbauort: | Wand / Decke / Fussboden |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Gewicht: | 0,17 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 58 mm |
| Tiefe: | 200 mm |
| Breite mit Verpackung: | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 250 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993094 |
| Artikelnummer: | 0059.2140 |

Hersteller: MAICO

MA-AÜ125 Anschluss-Übergang