**DZQ 30/2 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZQ 30/2 A |
| Fördervolumen: | 3.800 m³/h |
| Drehzahl: | 2.850 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Reversierbarkeit: | - |
| Leistungsaufnahme: | 480 W |
| IMax: | 0,95 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: | - |
| Gewicht: | 9,3 |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 85 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0083.0421 |

Hersteller: MAICO

DZQ 30/2 A