**Verschlussklappe AS 40 Ex**

Für Gas- und Luftgemische Zone 1 und Zone 2.

Für Staub- und Luftgemische Zone 21 und 22.

Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C.

Maximale Strömungsgeschwindigkeit 10 m/s.

Öffnungswinkel 85°.

Die Verschlussklappe muss fachgerecht montiert und nach den VDE-Richtlinien geerdet werden.

Die Ex-Klappen AS 65 Ex, AS 71 Ex haben einen Mittelsteg.

Ex-Klappe mit beigelegtem Drahtgitter und Befestigungsset.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AS 40 Ex |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Fortluftöffnung an der Außenwand |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 1,05 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,44 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Anschlussdurchmesser: | 422 mm |
| Nennweite: | 400 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 400 mm |
| Breite: | 462 mm |
| Höhe: | 462 mm |
| Tiefe: | 26 mm |
| Breite mit Verpackung: | 555 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 555 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799514060 |
| Artikelnummer: | 0151.0406 |

Hersteller: MAICO

AS 40 Ex Verschlussklappe