**Befestigungsfuß FUM 22**

Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren ERM an Wänden, Decken oder auf Konsolen.

Waagerechter und senkrechter Einbau möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FUM 22 |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,36 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,4 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 224 mm |
| Breite: | 203 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 170 mm |
| Breite mit Verpackung: | 203 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 170 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360049 |
| Artikelnummer: | 0036.0004 |

Hersteller: MAICO

FUM 22 Befestigungsfuß