**Verschlussklappe, Stellmotor VE 30**

Verschlussklappen für automatische Betätigung.

Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten).

Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Einbauhinweise

Zugang zum Stellmotor sicherstellen.

Bei Bedarf Zwischenstück verwenden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VE 30 |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 4,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,275 kg |
| Klappenart: | elektrisch |
| Geeignet für Nennweite: | 300 mm |
| Breite mit Verpackung: | 405 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 323 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 383 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932864 |
| Artikelnummer: | 0093.0286 |

Hersteller: MAICO

VE 30 Verschlussklappe, Stellmotor