**Kanal-Verschlussklappe AKP 28**

Verschlussklappen zur Entlüftung.

Mit verzinktem Schutzgitter.

Einbauhinweise

Bei Montage in explosionsfähiger Atmosphäre prüfen, ob die Verschlussklappe berührbar ist.

Wenn sie berührbar ist, feinmaschigen Drahtkäfig um die Verschlussklappe ziehen.

Drahtkäfig sicher erden, um Funkenbildung zu vermeiden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AKP 28 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Druckverlust: | 10 Pa |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 1,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,05 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Kanalmaß: | 600 mm x 300 mm |
| Breite: | 385 mm |
| Höhe: | 685 mm |
| Tiefe: | 54 mm |
| Breite mit Verpackung: | 405 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 715 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 65 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510987 |
| Artikelnummer: | 0151.0098 |

Hersteller: MAICO

AKP 28 Kanal-Verschlussklappe