**Fußbodengitter FFS-FGBW**

Trittfestes Standard-Fußbodengitter passend zum Fußbodenauslass FFS-BA.

Das Fußbodengitter aus weiß lackiertem Edelstahl hat ein modernes Design mit kreisförmigem Lochbild.

Die Befestigung erfolgt mit Spannklammern, die fest unter dem Fußbodengitter angebracht sind.

Lieferumfang

1 Fußbodengitter

1 Dichtungsband

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-FGBW |
| Ausführung: | Design mit kreisförmigem Lochbild |
| Einbauart: | Befestigung mit Spannklammern |
| Material: | Edelstahl, weiß lackiert |
| Gewicht: | 0,31 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,33 kg |
| Breite: | 340 mm |
| Höhe: | 180 mm |
| Tiefe: | 3 mm |
| Breite mit Verpackung: | 311 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 240 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 138 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558910 |
| Artikelnummer: | 0055.0891 |

Hersteller: MAICO

FFS-FGBW Fußbodengitter