**DZQ 50/126 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZQ 50/126 A |
| Fördervolumen: | 2.600 m³/h / 5.700 m³/h |
| Drehzahl: | 465 1/min / 930 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Reversierbarkeit: | - |
| Leistungsaufnahme: | 70 W / 300 W |
| IMax: | 0,22 A / 0,7 A |
| Polumschaltbar: | - |
| Gewicht: | 18,8 |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0083.0458 |

Hersteller: MAICO

DZQ 50/126 A