**Axialer Dachventilator DZD 60/86 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 60/86 A |
| Fördervolumen: | 5.250 m³/h / 7.100 m³/h |
| Drehzahl: | 715 1/min / 930 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 330 W / 540 W |
| IMax: | 1 A / 1,6 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: | ✔ |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 52,6 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0452 |

Hersteller: MAICO

DZD 60/86 A Axialer Dachventilator