**Flacher kompakter Luftverteiler aus Kunststoff, 8-fach MA-FV8-75**

Flacher kompakter Luftverteiler aus recyclebarem Kunststoff für 8 x Flexrohre DN 75, Zuleitung DN 160. Geeignet für flexible und platzsparende Montagemöglichkeiten.

Flacher Luftverteiler bestehend aus: 1 Verschlussdeckel DN 200, 1 Anschlussübergang DN 160, 1 Enddeckel DN 160, 8 Dichtringe DN 75, 8 lösbare Sicherungs-Klammern DN 75 zum Befestigen der Flexrohre, 6 Verschlussdeckel DN 75.

Farbe anthrazit (Korpus) mit weiß/leicht transparenten Anschlussstutzen.

Mit Einsteck-Sichtkontrolle für passgenauen und kontrollierten Flexrohr-Einschub.

Einsatz als 90°-Verteiler, bzw. auch als Durchgangsverteiler möglich mit optionalem Zubehör (s.Anschlussübergang).

Druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-FV8-75 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fussboden |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Gewicht: | 1,56 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,28 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 160 mm |
| Anschlussdurchmesser Flexrohr: | 75 mm |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 8 |
| Geeignet für Nennweite: | 75 mm |
| Breite: | 468 mm |
| Höhe: | 85 mm |
| Tiefe: | 468 mm |
| Breite mit Verpackung: | 478 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 146 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 478 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992943 |
| Artikelnummer: | 0059.2125 |

Hersteller: MAICO

MA-FV8-75 Flacher kompakter Luftverteiler aus Kunststoff, 8-fach