**Laibungselement PP 45 LE**

Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten und lärmbelasteten Bereichen empfohlen.

Mit dem Einsatz des Laibungselementes wird der Normschallpegeldifferenzwert um 3-9 dB erhöht. Mit dem weiteren zusätzlichen Winkelstück PP 45 LEW90 kann der Normschallpegeldifferenzwert insgesamt um 9-13 dB erhöht werden.

Brandschutzklasse B1.

Ein Laibungselement wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC bei einer Montage in der Fensterlaibung benötigt.

Die Außenabdeckung des Laibungskanals ist aus gebürstetem Edelstahl.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 LE |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Material Gehäuse: | Kunststoff EPP |
| Material Außenabdeckung: | Edelstahl |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 1,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,38 kg |
| Brandschutz: | Brandschutzklasse B1 |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 400 mm |
| Tiefe: | 661 mm |
| Breite mit Verpackung: | 105 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 405 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 700 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931799 |
| Artikelnummer: | 0093.0179 |

Hersteller: MAICO

PP 45 LE Laibungselement