**90° Blechbogen MF-B90**

90°-Kurzbogen aus Blech zur Aufnahme des flexiblen Lüftungsrohrsystems MAICOFlex. Das Flexrohr MF-F wird in den Bogen eingeschoben.

Jeder Bogen ist am Bogenende mit jeweils 2 eindrückbaren Befestigungsklammern ausgestattet, welche eine schnelle Fixierung des Flexrohrs ermöglicht.

Strömungsgünstige Form.

Einfache und schnelle Montage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-B90 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,31 kg |
| Nennweite: | 90 mm |
| Breite: | 181 mm |
| Höhe: | 93 mm |
| Tiefe: | 181 mm |
| Breite mit Verpackung: | 181 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 93 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 181 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180555 |
| Artikelnummer: | 0018.0055 |

Hersteller: MAICO

MF-B90 90° Blechbogen