**Funkschalter DS 45 RC**

Besondere Eigenschaften

Mit dem Funkschalter DS 45 RC können 5 Lüftungsstufen PP 45 - 15/20/30/36/42 m³/h und PPB 30 - 5/12/18/22/26 m³/h und 3 Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung (ohne Wärmerückgewinnung) und sensorgeführter Autobetrieb gewählt werden.

Betriebsart Dauerentüftung mit Wärmerückgewinnung: PushPull Betrieb. Die Geräte laufen alternierend und wechseln alle 60 s die Laufrichtung.

Betriebsart Querlüftung: Ein Gerät ist permanent im Zuluftbetrieb und das korrespondierende Gerät im Abluftbetrieb (z.B. für Sommernachtkühlung).

Der Automatikbetrieb ist nur mit dem optional zu integrierenden Feuchtesensor PP 45 HYI im RC Gerät möglich.

Einzelbetrieb vom PP 45 RC und PPB 30 RC mit dem Funkschalter DS 45 RC ist ebenfalls möglich.

Per Tastendruck kann auch die zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung) oder die zeitbegrenzte Abschaltung (Einschlaffunktion) gewählt werden.

Über den Funkschalter DS 45 RC können beliebig viele Geräte, sofern in Reichweite, angesteuert werden.

Einsatz überall dort, wo keine Steuerleitung installiert werden kann.

Der Funkschalter benötigt keine Batterie.

Der Funkschalter kann angeschraubt oder auf Glasflächen geklebt werden.

Merkmale

Der Funkschalter wird als Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 RC und PPB 30 RC benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DS 45 RC |
| Netzzuleitung: | nicht notwendig |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,07 kg |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 15 mm |
| Breite mit Verpackung: | 90 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 90 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 37 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573630 |
| Artikelnummer: | 0157.0363 |

Hersteller: MAICO

DS 45 RC Funkschalter