**DZQ 40/64 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZQ 40/64 A |
| Fördervolumen: | 2.800 m³/h / 4.350 m³/h |
| Drehzahl: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Reversierbarkeit: | - |
| Leistungsaufnahme: | 160 W / 300 W |
| IMax: | 0,38 A / 0,6 A |
| Polumschaltbar: | - |
| Gewicht: | 10,8 |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 75 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0083.0456 |

Hersteller: MAICO

DZQ 40/64 A