**Flacher Ovalrohrschalldämpfer RSOF 16/100**

Flacher, flexibler Telefonie-Schalldämpfer in Ovalausführung.

Für geringe Einbauhöhen geeignet, dessen Biegefähigkeit eine Anpassung auch bei schwierigen Platzverhältnissen und Leitungsführung ermöglicht.

Die Schalldämpfer sind aus zweilagigen, flexiblen Aluminiumrohren hergestellt.

Das Innenrohr ist feinporig perforiert.

Zwischen Innen- und Außenrohr befindet sich eine Dämmschicht aus kunstharzgebundener Mineralfasermatte, Stärke 50 mm.

Die Anschlussstutzen haben Nippelmaß und passen in Rohre.

Nicht brennbar gemäß EN 13501 A1.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSOF 16/100 |
| Ausführung: | 50 mm Schallschluckpackung |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 2,13 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,78 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Länge: | 1.000 mm |
| Breite: | 285 mm |
| Höhe: | 210 mm |
| Tiefe: | 1.000 mm |
| Breite mit Verpackung: | 274 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 274 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.180 mm |
| Umgebungstemperatur: | 200 °C |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 6 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 10 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 19 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 33 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 37 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 18 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925354 |
| Artikelnummer: | 0092.0535 |

Hersteller: MAICO

RSOF 16/100 Flacher Ovalrohrschalldämpfer