**Unterputzgehäuse ER GH-VWR**

Besondere Eigenschaften

Ausführung für Vorwandregisterbau.

Mit 40 mm tiefem Verlängerungsrahmen.

Ausblasstutzen werkzeuglos umbaubar von „seitlich“ nach „hinten“.

Seitliche Montagenuten zur Montage mit Montagewinkeln oder in Vorwandinstallationen.

Selbsttätige Kunststoffrückschlagklappe mit der gleichzeitigen Funktion als Kaltrauchsperre.

Für Anwendungen nach DIN 18017-3.

Einraumentlüftung

Einbau in Bäder, WC‘s und Wohnungsküchen.

Für die Verwendung im Vorwandregisterbau mit einem 40 mm Verlängerungsrahmen.

6 seitlich angebrachte Montagenuten ermöglichen eine einfache Montage.

Umlaufender Rahmen ermöglicht weitere Befestigungsoption.

Flexible Kabeleinführung ermöglicht den elektrischen Anschluss seitlich oder von hinten.

Einfache elektrische Verdrahtung an praktischer Stiftleisten-Klemme.

Mit Putzschutzdeckel zum Verschließen des Gehäuses während der Rohbauphase.

Werkzeuglos umbaubarer Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe für Ausblasrichtung seitlich (oben, links, rechts) und hinten.

Anschlussdurchmesser DN 75/80.

Sollbruchstelle für Zweitraumanschluss oder WC-Anschlussstutzen serienmäßig im ER GH-VWR-Gehäuse vorhanden.

Kunststoffteile normal entflammbar nach DIN 4102-1 Klasse B 2 (nach EN 13501-1).

Optionales Zubehör

Absaugstutzen ER-AS für die WC-Sitzentlüftung

Zweitraumanschluss ER-ZR

Montageset ER-MS

Montagehalter ER-UPM

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER GH-VWR |
| Ausführung: | Ausführung für Vorwandregisterbau, Kunststoff-Ausblasstutzen umbaubar seitlich/hinten mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe, ohne Brandschutzgehäuse, Zweitraumanschluss rechts/links/unten möglich |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material: | Kunststoff / Metall |
| Farbe: | schwarz / verzinkt |
| Gewicht: | 0,87 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,19 kg |
| Ausblasrichtung: | seitlich / hinten |
| Anschlussdurchmesser: | 75 mm / 80 mm |
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 133 mm |
| Tiefe: | 343 mm |
| Breite mit Verpackung: | 320 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 190 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 420 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992349 |
| Artikelnummer: | 0093.1564 |

Hersteller: MAICO

ER GH-VWR Unterputzgehäuse