**Laibungselement Duo LE**

Laibungselement zum Einbau in die Fensterlaibung.

Wird als notwendiges Zubehör bei einer Montage in der Fensterlaibung benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Duo LE |
| Fördervolumen: | 60 m³/h |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Aluminium unlackiert |
| Gewicht: | 2,16 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,79 kg |
| Breite: | 920 mm |
| Höhe: | 410 mm |
| Tiefe: | 64 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.020 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 460 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930877 |
| Artikelnummer: | 0093.0087 |

Hersteller: MAICO

Duo LE Laibungselement