**Kanal-Verschlussklappe AKP 22**

Verschlussklappen zur Entlüftung.

Mit verzinktem Schutzgitter.

Einbauhinweise

Bei Montage in explosionsfähiger Atmosphäre prüfen, ob die Verschlussklappe berührbar ist.

Wenn sie berührbar ist, feinmaschigen Drahtkäfig um die Verschlussklappe ziehen.

Drahtkäfig sicher erden, um Funkenbildung zu vermeiden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AKP 22 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Druckverlust: | 10 Pa |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 1,24 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,61 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Kanalmaß: | 500 mm x 250 mm |
| Breite: | 335 mm |
| Höhe: | 585 mm |
| Tiefe: | 54 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 610 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510963 |
| Artikelnummer: | 0151.0096 |

Hersteller: MAICO

AKP 22 Kanal-Verschlussklappe