**Ventiladapter MF-A90**

Adapter für den passgenauen Übergang vom Flexrohr zum Zu- oder Abluftventil.

Mittels "Klick-Prinzip" wird der Adapter schnell und sicher mit dem Flexrohr MF-F verbunden.

Notwendiges Zubehör: Dichtungsring MF-FDR.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-A90 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Kunststoffangaben: | PVC-frei |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Nennweite: | 90 mm |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 100 mm |
| Tiefe: | 102 mm |
| Breite mit Verpackung: | 100 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 102 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599630 |
| Artikelnummer: | 0059.0963 |

Hersteller: MAICO

MF-A90 Ventiladapter