**Befestigungsmanschette ELR 35**

Befestigungsmanschetten zur Schall- und Vibrationsdämpfung von Rohrventilatoren.

Mit 10 mm dicker Neoprenauflage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ELR 35 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,44 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 377 mm |
| Höhe: | 377 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Breite mit Verpackung: | 377 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 377 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921158 |
| Artikelnummer: | 0092.0115 |

Hersteller: MAICO

ELR 35 Befestigungsmanschette