**Gehäuseverlängerung GVI 71**

Zur Umwandlung von Standardausführungen mit kurzem Gehäuse in eine Version mit langem Gehäuse.

Passend für die Baureihen DAR und DAR Ex.

Umbau direkt vor Ort möglich.

Schützt Motor und Laufrad.

Durch Stahlblech mit Epoxidbeschichtung gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Sonderausführung:

Gehäuseverlängerungen für die Baureihe DAR 140 und DAR 160 sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GVI 71 |
| Material: | Stahlblech, epoxidbeschichtet |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 13 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 13 kg |
| Nennweite: | 710 mm |
| Breite: | 810 mm |
| Höhe: | 810 mm |
| Tiefe: | 280 mm |
| Breite mit Verpackung: | 810 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 810 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732013 |
| Artikelnummer: | 0073.0201 |

Hersteller: MAICO

GVI 71 Gehäuseverlängerung