**Luftfilter, Ersatz RF 40**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE... .

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RF 40 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,46 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,05 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Geeignet für Nennweite: | 400 mm |
| Breite: | 458 mm |
| Höhe: | 455 mm |
| Tiefe: | 6 mm |
| Breite: | 445 mm |
| Höhe: | 445 mm |
| Breite mit Verpackung: | 490 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 480 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 55 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936923 |
| Artikelnummer: | 0093.0692 |

Hersteller: MAICO

RF 40 Luftfilter, Ersatz