**Kleinraumventilator ECA 11 K**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECA 11 K |
| Ausführung: | Standardausführung |
| Fördervolumen: | 95 m³/h |
| Drehzahl: | 2.650 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | ✔ |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 13 W |
| IMax: | 0,1 A |
| Schutzart: | IP 54 |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Nennweite: | 100 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 080404 |

Hersteller: MAICO

ECA 11 K Kleinraumventilator