**Zuluftelement ZE 10 IB**

Zuluftelement zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms.

Verpackungseinheit Innenteil, Staub- bzw. Insektenfilter, Wandhülse bis 500 mm, Außengitter mit Fliegengitter.

Zubehör: Sturmsicherung ZES, Ersatzfilter ZEF

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZE 10 IB |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,2 kg |
| Filterklasse: | G3 |
| Klappenart: | manuell |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Breite mit Verpackung: | 285 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 285 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520467 |
| Artikelnummer: | 0152.0046 |

Hersteller: MAICO

ZE 10 IB Zuluftelement