**Wandeinbauventilator ENR 25**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ENR 25 |
| Fördervolumen: | 900 m³/h |
| Drehzahl: | 1.380 1/min |
| Luftrichtung: | Belüftung / Entlüftung |
| Drehzahlsteuerbar: | ✔ |
| Reversierbarkeit: | ✔ |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Nennleistung: | 32 W |
| Leistungsaufnahme: | 38 W |
| INenn: | 0,16 A |
| IMax: | 0,18 A |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 3,305 |
| Nennweite: | 250 mm |
| Schalldruckpegel: | 56 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813057 |
| Artikelnummer: | 0081.0305 |

Hersteller: MAICO

ENR 25 Wandeinbauventilator