**Raumluft-System aeronom FFU 125**

Flachkanalsystem zur Wohnungslüftung.

Kanalmaß: 150 mm x 80 mm.

Schnelle und einfache Montage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFU 125 |
| Druckverlust: | 2 Pa |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,3 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,044 kg |
| Kanalmaß: | 150 mm x 80 mm |
| Hydraulischer Durchmesser: | 72 mm |
| Breite mit Verpackung: | 240 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 120 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780144 |
| Artikelnummer: | 0078.0014 |

Hersteller: MAICO

FFU 125 Raumluft-System aeronom