**Gewächshausventilator EFG 30 E**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EFG 30 E |
| Fördervolumen: | 800 m³/h |
| Drehzahl: | 1.340 1/min |
| Reversierbarkeit: |  -  |
| Nennleistung: | 35 W |
| Leistungsaufnahme: | 35 W |
| INenn: | 0,25 A |
| IMax: | 0,25 A |
| Schutzart: | IP X4 |
| Gewicht: | 6,915 |
| Nennweite: | 300 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814030 |
| Artikelnummer: | 0081.0403 |

Hersteller: MAICO

EFG 30 E Gewächshausventilator